报价单

	设备名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	报价
	备注

	立式高压蒸汽灭菌器
	1
	台
	
	
	
	

	其他优惠条件
	


随报价单一同递交1、供应商营业执照复印件。2、所投产品属于二类医疗器械的投标人须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属于三类医疗器械的投标人须具有《医疗器械经营许可证》；投标人为生产企业的须具有《医疗器械生产许可证》。3、所投产品属于医疗器械的，需具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。4、所投产品的技术说明书或参数表。5、法定代表人授权委托书（同时提供授权委托人近半年以来任意一个月在本单位的参保证明，法定代表人参加的不需要提供委托书和参保证明）、法定代表人身份证明、法人承诺书。 
注：1、以上材料均加盖单位公章并装订，不得散装。不提供以上要求资质的视为无效报价。
2、该报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。
[bookmark: _GoBack]报价公司（盖章）：                    联系人：                   联系电话：         
[bookmark: _附件五__设备报价明细一览表格式]法定代表人授权委托书


本授权书声明：		（投标人名称）的		（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权			（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织	的项目，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代理人无转委托权。特此授权。


本授权书于	年	月	日生效，特此声明。


（后附授权代理人身份证扫描件）










投标单位盖章或签章


投标人法定代表人签字或签章	



投标人授权代理人姓名及身份证号	







法定代表人身份证明

单位名称：										   
单位性质：										   
地    址：		  			       				
成立时间：             年          月         日
经营期限：                      	                                   
姓    名：           性别：        年龄：           
职务：		 
系          （投标单位单位名称）         的法定代表人。
特此证明。

投标单位：          (盖章)   
日期：     年 	   月	  日




身份证扫描件









法人承诺书

本人	系	法定代表人，现做出如下承诺：
1、我公司提交的（营业执照、基本账户开户许可证等资格证明文件）承诺真实有效。
2、投标文件承诺的项目管理人员（或项目负责人）均为我单位职工。
3、我单位没有出借资质等违法违规行为。
4、承诺遵守法律法规，承诺真实投标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。
5、如我单位中标：我单位将按照要求尽快组织供货，不违约，如出现违约情况，我单位自觉接受处罚。
6、我单位完全响应招标文件中的所有条款。
我公司如若违反以上承诺：
1、自愿放弃中标并承担由此造成的一切法律责任；
2、无论中标与否，一经发现，我单位在此后至少三年内不再参加寿光市妇幼保健院项目的投标。承诺期限至（该项目）竣工（完成）。



法定代表人：
法定代表人身份证号： 
公司地址：
联系电话：

   
单位盖章：
年	   月 	 日


立式高压蒸汽灭菌器技术参数

	序号
	询价文件技术要求
	投标文件描述
	技术偏离描述

	使用范围 固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理

	1
	容积：有效灭菌容积≥80L
	
	

	2
	材质：06Cr19Ni10不锈钢，耐酸碱腐蚀，无清洁死角。
	
	

	3
	使用温度 105～136℃
	
	

	4
	设计压力：-0.1～0.28Mpa 
	
	

	5
	测试接口：检测验证接口，可适配不同规格的测试接头。
	
	

	6
	门数量：单门
	
	

	7
	开关门方式：手动平移式密封门
	
	

	8
	安全联锁：压力门联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。
	
	

	9
	门密封方式：自胀式密封胶圈，耐高温、耐蒸汽老化。
	
	

	10
	门体外罩：采用高效隔热材料，防止烫伤。
	
	

	11
	蒸汽产生方式：主体内加热，无需外接蒸汽源。
	
	

	12
	注水排水：管路自带过滤装置，可有效拦截培养基、废弃物残渣，防止管路堵塞。
	
	

	13
	储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽
	
	

	14
	报警显示：LED数字或液晶显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。
	
	

	15
	具有水位检测报警功能。
	
	

	16
	具有压力传感器和机械压力表，实现压力双显示。
	
	

	17
	自校准功能：后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节。
	
	

	18
	安全保护：设备具备全套安全防护机制，包含超温切断加热、超压泄压保护、低水位缺水断电、过流漏电自动断电等多重安全联锁。
	
	

	19
	程序系统：设备预置多套标准化灭菌程序。
	
	

	20
	装载配置：304拉伸封底篮筐、网底篮筐各一个
	
	

	21
	干燥功能：灭菌结束可对腔体及灭菌物品干燥处理。
	
	

	22
	通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告。
	
	

	23
	使用年限：≥8年。
	
	




